**Чек-лист опасностей по видам профессиональной деятельности работников**

**Цель**

Выявить опасности и их источники при выполнении работниками конкретных отдельных работ независимо от места их проведения

**Что учесть**

Учтите опасности, связанные и не связанные с профдеятельностью работника, с производственной деятельностью работодателя, а также опасности, связанные с профессиональными и личностными качествами работника, выполняющего работу

* **Опасности, связанные с профессиональной деятельностью работника**
	+ Средства производства и предметы труда имеют опасную форму – острые части и кромки, колющие части, заусенцы, шероховатости
	+ Есть недостаточно прочные средства производства и предметы труда
	+ Есть движущееся оборудование и его части, с опасной формой и конструкцией, способной нанести травму
	+ Есть электрические сети с опасным напряжением выше 36 В постоянного тока и 50 В переменного тока
	+ Есть взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества
	+ Выполняются работы на высоте
	+ Выполняются работы в
		- газоспасательной службе
		- добровольных газоспасательных дружинах
		- военизированных частях и отрядах по предупреждению возникновения и ликвидации
		- открытых газовых и нефтяных фонтанов
		- военизированных горных, горноспасательных службах
		- пожарной охране
	+ Выполняются работы в аварийно-спасательных службах по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	+ Выполняются работы при осуществлении и обеспечении медицинской деятельности
	+ Выполняется педагогическая деятельность, приводящая к психоэмоциональным нагрузкам
* **Опасности, связанные с производственной деятельностью работодателя**
	+ Есть поставщики, подрядчики, посетители, которые могут создать травмоопасную ситуацию
	+ Есть повышенные или пониженные значения нормируемых производственных факторов, связанные с особенностями производства и применяемых технологий, способные создать травмоопасную ситуацию
	+ Есть вероятность разрушения, возгорания, затопления, взрыва конструкций зданий, сооружений, кораблей или судов, морских буровых установок, оборудования
	+ Скользкие пол, лестницы, которые могут создать травмоопасную ситуацию
	+ Есть движение транспорта в цехе, на территории работодателя, которое может создать травмоопасную ситуацию
* **Опасности, не связанные с профессиональной деятельностью работника и производственной деятельностью работодателя**
	+ Тяжелые физико-географические и климатические условия: полярные, высокогорные, пустынные, необжитые районы
	+ Размещение вблизи техногенных источников опасности – плотин, электростанций, магистральных трубопроводов, линий электропередачи
	+ Размещение в пространстве: над землей, на воде, под водой
* **Опасности, связанные с профессиональными и личностными качествами работника, выполняющего данную работу**
	+ Недостаточное образование
	+ Недостаточная профподготовка
	+ Мало стажа
	+ Мало опыта
	+ Недостаточный уровень внимания
	+ Недостаточный уровень самодисциплины
	+ Поведение не соответствует выполняемым трудовым обязанностям
	+ Есть склонность к нарушению требований нормативных правовых, технических и локальных актов, содержащим требования охраны труда, а также требования промышленной и пожарной безопасности
	+ Технические характеристики оборудования не соответствуют
		- антропометрическим данным работника – росту, весу
		- состоянию здоровья работника
		- возрасту работника
		- полу работника
		- образу жизни работника
	+ Есть вредные привычки у работника